# Transformationsdatei 150.TRA
# alt                   gk-42833.tra
# (c) Dr. Bergmann 1996
# erg. IIIB1 Hardel 19.7.2000
# erg. Bergmann 21.1.2015

# Lagestatusangabe
150

# Bezeichnung (beliebiger Text)
"Gauss-Krueger im System 42/83 (3 Grad), auto"

# Ellipsoid
"Krassowski"

# Abbildungsart
"Gauss-Krueger"

# Parameter der Abbildungsart
# 1.Breite des Nullpunkt
0.

# 2.Lnge des Nullpunkts
# **** bei >360. wird die Differenz zu 600 als Additionsglied und die erste
# **** Nachkommastelle als Multiplikationsfaktor zur Umrechnung der Zone in
# **** die Lnge des Mittelmeridians angenommen
600.3

# 3.Additionskonstante in Y (Meter)
500000.

# 4.Additionskonstante in X (Meter)
0.

# 5.Dekadische Ergnzung (Meter)
0.

# 6.Maástab des Meridians (kein Maástab=1.)
1.

# Angaben zur ebenen Verdrehung
# (keine Vernderung mit allen Werten =0.)
# 7.Verschiebung in Y (Meter)
0.

# 8.Verschiebung in X (Meter)
0.

# 9.Verdrehung (rad)
0.

# 10.Verschiebung in Y (Meter)
0.

# 11.Verschiebung in X (Meter)
0.

# Angaben zur ebenen Maástabskorrektur
# 12.Nullpunktskoordinate in Y (Meter)
0.

# 13.Nullpunktskoordinate in X (Meter)
0.

# 14.Maástab (kein Maástab =1.)
1.

# Angaben zum Ellipsoid
# 15.Groáe Halbachse
6378245.

# 16.Kleine Halbachse
6356863.01877

# Angaben zum Ellipsoidbergang nach Bessel
# erste Spalte nach Bessel; zweite Spalte von Bessel
# 17.Translation in X (Meter)
3.78276113118E6 3.78337258986044E6

# 18.Translation in Y (Meter)
9.02204027534E5 9.02358153931755E5

# 19.Translation in Z (Meter)
5.03755318603E6 5.0380875518788E6

# 20.Rotation um X (rad)
-9.27538624761E-6 9.2754641201E-6  

# 21.Rotation um Y (rad)
1.60588223258E-5 -1.605877735E-5

# 22.Rotation um Z (rad)
-4.84913809358E-6 4.8492870458E-6

# 23.Maástab
1.00000124857 0.9999987514347

# 24.Nullpunktreduktion in X (Meter)
3.78337258986E6 3.78276113117621E6

# 25.Nullpunktreduktion in Y (Meter)
9.02358153932E5 9.02204027534205E5

# 26.Nullpunktreduktion in Z (Meter)
5.03808755188E6 5.03755318603033E6

# Angaben zum bergang ber ein Zwischensystem
# alle Werte gleich Null -> kein Zwischensystem
# das Zwischensystem ist durch alt->zwischen und neu->zwischen definiert
# hier neu->zwischen
# 27.Translation in X (Meter)
0. 0.

# 28.Translation in Y (Meter)
0. 0.

# 29.Translation in Z (Meter)
0. 0.

# 30.Rotation um X (rad)
0. 0.

# 31.Rotation um Y (rad)
0. 0.

# 32.Rotation um Z (rad)
0. 0.

# 33.Maástab
0. 0.

# 34.Nullpunktreduktion in X (Meter)
0. 0.

# 35.Nullpunktreduktion in Y (Meter)
0. 0.

# 36.Nullpunktreduktion in Z (Meter)
0. 0.

# --------------------------------------------------------------------------

