# Transformationsdatei 489.TRA
#alt                          ETRSUTM.TRA
# (c) Dr. Bergmann 1994
# erg„nzt Hardel 23.07.2000

# Lagestatusangabe
489

# Bezeichnung (beliebiger Text)
"UTM-Koordinaten ETRS89 DREF91 (auto)"




# Ellipsoid
"GRS80"


# Abbildungsart
"Gauss-Krueger"

# Parameter der Abbildungsart
# 1.Breite des Nullpunkts
0.

# 2.Laenge des Nullpunkts
# **** bei >360. wird die Differenz zu 600 als Additionsglied und die erste
# **** Nachkommastelle als Multiplikationsfaktor zur Umrechnung der Zone in
# **** die Laenge des Mittelmeridians angenommen
417.6

# 3.Additionskonstante in Y (Meter)
500000.

# 4.Additionskonstante in X (Meter)
0.

# 5.Dekadische Erg„nzung (Meter)
0.

# 6.Maástab des Meridians (kein Maástab=1.)
0.9996

# Angaben zur ebenen Verdrehung
# (keine Ver„nderung mit allen Werten =0.)
# 7.Verschiebung in Y (Meter)
0.

# 8.Verschiebung in X (Meter)
0.

# 9.Verdrehung (rad)
0.

# 10.Verschiebung in Y (Meter)
0.

# 11.Verschiebung in X (Meter)
0.

# Angaben zur ebenen Maástabskorrektur
# 12.Nullpunktskoordinate in Y (Meter)
0.

# 13.Nullpunktskoordinate in X (Meter)
0.

# 14.Maástab (kein Maástab =1.)
1.

# Angaben zum Ellipsoid
# 15.Grosse Halbachse
6378137.

# 16.Kleine Halbachse
6356752.31414

# Angaben zum Ellipsoiduebergang nach Bessel
# erste Spalte nach Bessel; zweite Spalte von Bessel

# 17.Translation in X (Meter)
3784246.246 3784880.652

# 18.Translation in Y (Meter)
900067.865 900097.306

# 19.Translation in Z (Meter)
5036920.891 5037371.552

# 20.Rotation um X (rad)
-5.63505061e-06 5.63504284e-06
 
# 21.Rotation um Y (rad)
-2.80930546e-06 2.80932562e-06

# 22.Rotation um Z (rad)
-3.48594471e-06 3.48593168e-06

# 23.Maástab
0.999999831446 1.000000168545

# 24.Nullpunktreduktion in X (Meter)
3784880.653 3784246.245

# 25.Nullpunktreduktion in Y (Meter)
900097.307 900067.864

# 26.Nullpunktreduktion in Z (Meter)
5037371.551 5036920.892

# Angaben zum Uebergang ueber ein Zwischensystem
# alle Werte gleich Null -> kein Zwischensystem
# das Zwischensystem ist durch alt->zwischen und neu->zwischen definiert
# hier neu->zwischen
# 27.Translation in X (Meter)
0. 0.

# 28.Translation in Y (Meter)
0. 0.

# 29.Translation in Z (Meter)
0. 0.

# 30.Rotation um X (rad)
0. 0.

# 31.Rotation um Y (rad)
0. 0.

# 32.Rotation um Z (rad)
0. 0.

# 33.Maástab
0. 0.

# 34.Nullpunktreduktion in X (Meter)
0. 0.

# 35.Nullpunktreduktion in Y (Meter)
0. 0.

# 36.Nullpunktreduktion in Z (Meter)
0. 0.

# --------------------------------------------------------------------------

